|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Location | External IP | Internal network IP post VPN |
| Nampa | 70.99.208.126 | 192.168.2.0 |
| Boise | 207.173.4.218 | 192.168.3.0 |
| Meridian | 67.50.179.86 | 192.168.1.0 |
| Weiser | 66.232.94.192 | 192.168.5.0 |
| Payette | 70.56.159.250 | 192.168.6.0 |
| Emmett | 63.230.123.231 | 192.168.7.0 |
| Mountain Home | 63.228.179.139 | 192.168.8.0 |
| Garold | 67.42.166.207 | 192.168.4.0 |
| Middleton | 71.39.114.216 | 192.168.9.0 |
| McCall | 74.42.68.90 | 192.168.10.0 |

The devices also are going to be standardized and statically assigned to their networks.

|  |  |
| --- | --- |
| Wireless Access Points | xxx.xxx.xxx.20 and xxx.xxx.xxx.30 |
| Camera Boxes | xxx.xxx.xxx.50 and xxx.xxx.xxx.60 |
| Phone Boxes | xxx.xxx.xxx.70 and xxx.xxx.xxx.80 |
| Netgear Switches | xxx.xxx.xxx.90 |
| S2 Security | xxx.xxx.xxx.100 and xxx.xxx.xxx.110 |
|  |  |
|  |  |

The Server is assigned the IP address 192.168.2.10 and will not be changed.

DHCP at each site will be x.x.x.100-199.